{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025-1-6水质日报"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025-1-6水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[18,0,18,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-01-06"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.15","<5","0","0.74","未检出","未检出","2.08","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.08","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.48","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.12","<5","0","0.78","未检出","未检出","1.71","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"天台路","0.18","<5","0","0.15","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[5,"大窑沟","0.16","<5","0","0.17","未检出","未检出","1.70","--","--"]
[6,"辽宁路","0.18","<5","0","0.26","未检出","未检出","1.99","--","--"]
[7,"利津路","0.23","<5","0","0.21","未检出","未检出","2.04","--","--"]
[8,"遵化路","0.21","<5","0","0.28","未检出","未检出","1.80","--","--"]
[9,"兴隆路","0.22","<5","0","0.11","未检出","未检出","1.93","--","--"]
[10,"国棉五厂","0.22","<5","0","0.28","未检出","未检出","2.23","--","--"]
[11,"气象局","0.15","<5","0","0.49","未检出","未检出","1.70","--","--"]
[12,"埠东","0.22","<5","0","0.11","未检出","未检出","1.81","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]