{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023-01-05水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023-01-05水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["日期：2023-01-05",{"$nulls":7},"取样日期：2023-01-05"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","氯气及游离氯制剂\n（游离氯）\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","耗氧量\n（CODMn法，以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物","耐热大肠菌群\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2006)",null,"≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不得检出","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","无","不得检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.11","<5","0","0.85","未检出","未检出","2.04","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.06","<5","0","0.77","未检出","未检出","1.65","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.10","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.81","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"凯旋山庄","0.14","<5","0","0.23","未检出","未检出","1.65","--","--"]
[5,"香港东路","0.14","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.73","--","--"]
[6,"龙口路","0.08","<5","0","0.23","未检出","未检出","1.92","--","--"]
[7,"延安三路","0.13","<5","0","0.24","未检出","未检出","1.92","--","--"]
[8,"江西路","0.10","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.76","--","--"]
[9,"辛家庄","0.11","<5","0","0.30","未检出","未检出","1.82","--","--"]
[10,"胜利桥","0.08","<5","0","0.35","未检出","未检出","1.65","--","--"]
[11,"领事华府","0.15","<5","0","0.23","未检出","未检出","1.76","--","--"]
[12,"福林苑小区","0.11","<5","0","0.36","未检出","未检出","1.78","--","--"]
[13,"啤酒城","0.10","<5","0","0.32","未检出","未检出","1.68","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]