{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["压力公示","原始数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年4月"]
["日期：2023年4月14日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.48333333333333334,"d":"0.48"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",{"v":0.43291666666666684,"d":"0.43"}]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.4841666666666666,"d":"0.48"}]
["004","华中路同顺路",0.47]
["005","华贯路正阳路",{"v":0.4695833333333333,"d":"0.47"}]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.4532083333333334,"d":"0.45"}]
["007","华东路（赛瑞达）",{"v":0.44625000000000004,"d":"0.45"}]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.4954166666666666,"d":"0.50"}]

{"sheet":"原始数据","index":1,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"flags":["formulas_cached_only"]}
["采集时间","广盛路\n（汇智桥路西侧）","华东路\n（赛瑞达水表池）","华贯路\n（正阳路北侧）","华中路\n（同顺路南侧排气阀）","华中路\n（正阳路南侧排气阀）","火炬路西延线\n（奥体中心西侧排气阀）","科兴路\n（科柏利水表池）","新业路\n（铝箔厂西门对面）"]
["0点",0.55,0.48,0.56,0.55,0.55,0.477,0.48,0.57]
["1点",0.53,0.48,0.54,0.51,0.53,0.48,0.48,0.53]
["2点",0.54,0.54,0.55,0.52,0.54,0.471,0.49,0.54]
["3点",0.52,0.52,0.51,0.5,0.51,0.484,0.49,0.53]
["4点",0.52,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.53,0.5,0.51,0.491,0.49,0.53]
["5点",0.51,0.46,0.51,0.49,0.51,0.466,0.47,0.52]
["6点",0.49,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.55,0.47,0.48,0.484,0.48,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["7点",0.44,0.44,0.51,0.42,0.42,0.454,0.46,0.44]
["8点",{"v":0.4,"d":"0.40"},0.36,0.41,0.39,0.38,0.432,0.42,0.42]
["9点",0.44,0.32,0.37,0.38,0.38,0.422,0.38,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
["10点",0.44,0.32,0.39,{"v":0.4,"d":"0.40"},0.37,0.407,{"v":0.4,"d":"0.40"},0.42]
["11点",0.43,0.37,0.45,0.42,0.42,0.423,0.42,0.45]
["12点",0.47,0.43,0.51,0.47,0.45,0.417,0.44,0.49]
["13点",0.47,0.36,0.41,0.47,0.46,0.43,0.43,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["14点",0.41,0.34,0.39,0.43,0.41,0.42,0.41,0.46]
["15点",0.42,0.36,0.41,0.45,0.41,0.459,{"v":0.4,"d":"0.40"},0.46]
["16点",0.46,0.37,0.43,0.45,0.46,0.461,{"v":0.4,"d":"0.40"},0.49]
["17点",0.51,0.42,0.46,0.49,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.417,0.43,0.51]
["18点",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.48,0.53,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.49,0.459,0.47,0.52]
["19点",0.51,0.47,0.54,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.458,0.45,0.52]
["20点",0.51,0.46,0.53,0.49,0.49,0.442,0.45,0.52]
["21点",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.46,0.51,0.49,0.49,0.483,0.46,0.51]
["22点",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.48,0.51,0.47,0.49,0.461,0.46,0.51]
["23点",0.53,0.47,0.51,0.52,0.52,0.479,0.45,0.55]
[]
[]
["平均圧力",{"v":0.48333333333333334,"d":"0.48"},{"v":0.43291666666666684,"d":"0.43"},{"v":0.4841666666666666,"d":"0.48"},0.47,{"v":0.4695833333333333,"d":"0.47"},{"v":0.4532083333333334,"d":"0.45"},{"v":0.44625000000000004,"d":"0.45"},{"v":0.4954166666666666,"d":"0.50"}]
["备注",null,"设备故障"]