{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023-05-04水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023-05-04水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2023-05-04"]
["序号","取样点","浑浊度（散射浑浊度单位）\n(NTU)","色度（铂钴色度单位）\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(mg/L)","总大肠菌群\n(mg/L)","高锰酸盐指数\n（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.08","<5","0","0.80","未检出","未检出","2.00","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.07","<5","0","0.72","未检出","未检出","1.58","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.13","<5","0","0.71","未检出","未检出","1.58","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"龙湖小区","0.24","<5","0","0.44","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[5,"海云庵","0.12","<5","0","0.26","未检出","未检出","1.46","--","--"]
[6,"沧口路","0.12","<5","0","0.10","未检出","未检出","1.60","--","--"]
[7,"延安路","0.14","<5","0","0.16","未检出","未检出","1.75","--","--"]
[8,"台东一路","0.13","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.60","--","--"]
[9,"抚顺路","0.14","<5","0","0.32","未检出","未检出","1.81","--","--"]
[10,"海城宾馆","0.13","<5","0","0.28","未检出","未检出","1.70","--","--"]
[11,"洛阳路","0.13","<5","0","0.34","未检出","未检出","1.75","--","--"]
[12,"东李村","0.13","<5","0","0.28","未检出","未检出","2.17","--","--"]
[13,"浮山后一小区","0.12","<5","0","0.25","未检出","未检出","1.80","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]