{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["压力公示","原始数据"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年7月"]
["日期：2023年7月12日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.45770833333333333,"d":"0.46"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",0.44]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.4855,"d":"0.49"}]
["004","华中路同顺路",0.45]
["005","华贯路正阳路",{"v":0.46695833333333336,"d":"0.47"}]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.5177083333333333,"d":"0.52"}]
["007","华东路（赛瑞达）",{"v":0.46504166666666663,"d":"0.47"}]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.4585166666666667,"d":"0.46"}]

{"sheet":"原始数据","index":1,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023-07-12"]
["采集时间","广盛路\n（汇智桥路西侧）","华东路\n（赛瑞达水表池）","华贯路\n（正阳路北侧）","华中路\n（同顺路南侧排气阀）","华中路\n（正阳路南侧排气阀）","火炬路西延线\n（奥体中心西侧排气阀）","科兴路\n（科柏利水表池）","新业路\n（铝箔厂西门对面）"]
["0点",0.505,0.51,0.518,null,0.5101,null,0.53,0.536]
["1点",0.521,0.537,0.52,null,0.5101,null,0.553,0.548]
["2点",0.51,0.521,0.52,null,0.5235,null,0.547,0.534]
["3点",0.507,0.519,0.526,null,0.5029,null,0.547,0.531]
["4点",0.515,{"v":0.527,"d":"0.53"},0.533,null,0.5116,null,0.558,0.537]
["5点",0.524,0.533,0.489,null,0.5433,null,0.554,0.551]
["6点",0.477,{"v":0.493,"d":"0.49"},0.415,null,0.484,null,0.54,{"v":0.501,"d":"0.50"}]
["7点",0.399,0.409,0.393,null,0.4057,null,0.509,0.438]
["8点",{"v":0.372,"d":"0.37"},0.387,0.43,null,0.3756,null,0.478,0.405]
["9点",0.427,0.398,0.436,null,0.3772,null,0.483,{"v":0.433,"d":"0.43"}]
["10点",0.432,0.434,0.443,null,0.4515,null,{"v":0.495,"d":"0.50"},0.467]
["11点",0.427,0.434,0.441,null,0.4412,null,0.48,0.468]
["12点",0.456,0.427,0.464,null,0.4373,null,0.508,0.461]
["13点",0.438,0.458,0.461,null,0.4602,null,0.504,{"v":0.488,"d":"0.49"}]
["14点",0.447,0.439,0.456,null,0.4389,null,0.512,0.477]
["15点",0.457,0.453,0.462,null,0.4444,null,{"v":0.501,"d":"0.50"},0.482]
["16点",0.458,0.464,0.463,null,0.4618,null,{"v":0.504,"d":"0.50"},0.489]
["17点",0.447,0.453,0.465,null,{"v":0.4555,"d":"0.46"},null,0.512,0.484]
["18点",{"v":0.442,"d":"0.44"},0.457,0.458,null,0.4507,null,0.519,0.476]
["19点",0.441,0.453,0.451,null,{"v":0.4428,"d":"0.44"},null,0.519,0.475]
["20点",0.43,0.456,0.455,null,0.4318,null,0.515,0.469]
["21点",{"v":0.454,"d":"0.45"},0.468,0.474,null,0.4294,null,0.51,0.45]
["22点",{"v":0.449,"d":"0.45"},0.463,0.466,null,0.4626,null,0.52,0.474]
["23点",0.45,0.468,0.468,null,0.4523,null,0.527,0.478]
[]
[]
["平均圧力",{"v":0.45770833333333333,"d":"0.46"},{"v":0.46504166666666663,"d":"0.47"},{"v":0.46695833333333336,"d":"0.47"},0.45,{"v":0.4585166666666667,"d":"0.46"},0.44,{"v":0.5177083333333333,"d":"0.52"},{"v":0.4855,"d":"0.49"}]
["备注",null,null,"预测值","预测值",null,"预测值"]