{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["压力公示","原始数据"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年8月"]
["日期：2023年8月10日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.4086666666666667,"d":"0.41"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",0.44]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.43787499999999996,"d":"0.44"}]
["004","华中路同顺路",0.45]
["005","华贯路正阳路",{"v":0.42583333333333323,"d":"0.43"}]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.4772083333333333,"d":"0.48"}]
["007","华东路（赛瑞达）",{"v":0.41883333333333334,"d":"0.42"}]
["008","华中路正阳路南",0.44]

{"sheet":"原始数据","index":1,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023-08-12"]
["采集时间","广盛路\n（汇智桥路西侧）","华东路\n（赛瑞达水表池）","华贯路\n（正阳路北侧）","华中路\n（同顺路南侧排气阀）","华中路\n（正阳路南侧排气阀）","火炬路西延线\n（奥体中心西侧排气阀）","科兴路\n（科柏利水表池）","新业路\n（铝箔厂西门对面）"]
["0点",0.458,0.47,0.477,null,null,0.4723,0.515,0.482]
["1点",0.459,0.468,0.479,null,null,0.474,0.499,0.485]
["2点",0.477,0.491,0.496,null,null,0.4959,0.518,0.499]
["3点",0.485,0.497,0.501,null,null,0.5111,0.522,0.505]
["4点",0.471,{"v":0.493,"d":"0.49"},0.493,null,null,0.49,0.522,0.492]
["5点",0.462,0.477,0.48,null,null,0.4681,0.506,0.484]
["6点",0.443,{"v":0.451,"d":"0.45"},0.452,null,null,0.4664,0.504,{"v":0.468,"d":"0.47"}]
["7点",0.402,0.336,0.413,null,null,0.4233,0.476,0.435]
["8点",{"v":0.339,"d":"0.34"},0.345,0.371,null,null,0.3574,0.44,0.374]
["9点",0.339,0.353,0.364,null,null,0.3591,0.428,{"v":0.377,"d":"0.38"}]
["10点",0.348,0.388,0.372,null,null,0.3523,{"v":0.434,"d":"0.43"},0.379]
["11点",0.384,0.398,0.394,null,null,0.3929,0.435,0.416]
["12点",0.396,0.363,0.412,null,null,0.4005,0.457,0.422]
["13点",0.426,0.371,0.426,null,null,0.4385,0.465,{"v":0.454,"d":"0.45"}]
["14点",0.366,0.382,0.382,null,null,0.3912,0.453,0.401]
["15点",0.369,0.388,0.389,null,null,0.3777,{"v":0.453,"d":"0.45"},0.416]
["16点",0.381,0.412,0.396,null,null,0.3963,{"v":0.457,"d":"0.46"},0.415]
["17点",0.395,0.405,0.412,null,null,0.4132,0.475,0.431]
["18点",{"v":0.399,"d":"0.40"},0.397,0.42,null,null,0.4013,0.48,0.433]
["19点",0.406,0.381,0.424,null,null,0.4148,0.478,0.431]
["20点",0.398,0.412,0.402,null,null,0.4039,0.475,0.427]
["21点",{"v":0.372,"d":"0.37"},0.443,0.386,null,null,0.3844,0.476,0.401]
["22点",{"v":0.393,"d":"0.39"},0.463,0.424,null,null,0.4013,0.493,0.415]
["23点",0.44,0.468,0.455,null,null,0.4503,0.492,0.467]
[]
[]
["平均圧力",{"v":0.4086666666666667,"d":"0.41"},{"v":0.41883333333333334,"d":"0.42"},{"v":0.42583333333333323,"d":"0.43"},0.45,0.44,0.44,{"v":0.4772083333333333,"d":"0.48"},{"v":0.43787499999999996,"d":"0.44"}]
["备注",{"$nulls":3},"预测值","预测值"]